**附件：（报价单可灵活设计，模板仅供参考）**

**深汕特别合作区XXXX项目报价单**

**一、报价内容**

项目名称：深圳市深汕特别合作区党政办公室办公家具及设施设备采购项目

采购单位：深圳市深汕特别合作区党政办公室

报价单位：XXX

报价（总价）：

联系人：

电话：

地址：

**二、报价明细**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格技术参数 | | 数量 | | 单价 | |
| 1 | 开放办公卡位 | L1400\*W1400\*H1200  【1】采用60mm厚铝材框架组合配上椭圆型的接头修口，强大的桌底走线功能；框架优质工业级铝材，顶盖立柱采用一级铝型材.  【2】屏风三截钢化玻璃+1.2mm喷涂钢板 【3】框 架 优质工业级铝材，顶盖、立柱采用1.2-1.3mm 一级铝型材..立柱封口采用PVC材料.表面均采用优质粉末涂料.屏风厚度为32MM； 【4】台面板基材: 采用E0级绿色环保型三聚氰胺板， 【5】饰 面 带走线槽，预留四个插座孔位，方便上线； 【6】封 边优质PVC＋ABS同色封边带（或同级）； 【7】钢制密码活动柜，配钢制主机架，键盘架  【8】五金配件：全部采用优质五金配件 | | 40 | |  | |
| 2 | 职员椅 | 高背  【1】头枕、椅背、椅座均为优质网布，黑色玻璃纤维塑料框架，头背座框架及椅脚；PP腰枕，PU扶手垫. 【2】配件：85mm气压棒；65mmPU滑轮， 【3】功能：头枕可高度及角度可调；双线控多段锁定底盘，人性化后仰弹力调整；椅背可高低调整,自动弹性腰枕；座垫可高低调整、3D扶手可高低升降、扶手面可左右旋转；静音滑轮 | | 40 | |  | |
| 3 | 高柜 | L800xW400xH2000  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%； (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | | 5 | |  | |
| 4 | 小会议桌 | L5000xW2300xH760  基材：采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准E1级），木材含水率控制为8%-12%； (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；甲醛释放含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg； (5)五金配件：优质五金配件。 | | 1 | |  | |
| 5 | 会议椅 | 常规  材质采用优质真皮，手感好,纤维结构紧密,耐磨性好，颜色为黑色；优质高密度海绵，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形，整体结构符合人体功能学，无腐蚀、无水花、无毛刺，实木脚架。 | | 14 | |  | |
| 6 | 小会议桌 | L4000xW1600xH760  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%； (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | | 1 | |  | |
| 7 | 会议椅 | 常规  材质采用优质真皮，手感好,纤维结构紧密,耐磨性好，颜色为黑色；优质高密度海绵，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形，电镀弓形脚架。 | | 12 | |  | |
| 8 | 橱柜 | 3600\*600\*800  基材：采用优质E0级MFC实木多层夹板；2mm优质PVC封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点；五金配件：全部采用优质五金配件4. 胶水：热溶胶JOWAT28800#高温封边热溶胶,主要成分EVA,热稳定好，抗高低温性能好；EL2886热压胶,符合国标GB 18583-2001室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。 配置大理石台面，水龙头洗手盆等设备。 | | 1 | |  | |
| 9 | 洽谈桌 | 2000\*800\*750  基材：采用优质E0级MFC实木多层夹板；2mm优质PVC封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点；五金配件：全部采用优质五金配件4. 胶水：热溶胶JOWAT28800#高温封边热溶胶,主要成分EVA,热稳定好，抗高低温性能好；EL2886热压胶,符合国标GB 18583-2001室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。 台面侧面均配置大理石面 | | 1 | |  | |
| 10 | 洽谈椅 | 常规  材质采用优质绒布或优质PE材质，手感好,纤维结构紧密,耐磨性好；优质高密度海绵，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形，整体结构符合人体功能学，无腐蚀、无水花、无毛刺，电镀或实木脚架。 | | 10 | |  | |
| 11 | 开放办公卡位 | L1600\*W1400\*H1200  【1】采用60mm厚铝材框架组合配上椭圆型的接头修口，强大的桌底走线功能；框架优质工业级铝材，顶盖立柱采用一级铝型材.  【2】屏风三截钢化玻璃+1.2mm喷涂钢板 【3】框 架 优质工业级铝材，顶盖、立柱采用1.2-1.3mm 一级铝型材..立柱封口采用PVC材料.表面均采用优质粉末涂料.屏风厚度为32MM； 【4】台面板基材: 采用E0级绿色环保型三聚氰胺板， 【5】饰 面 带走线槽，预留四个插座孔位，方便上线； 【6】封 边优质PVC＋ABS同色封边带（或同级）； 【7】钢制密码活动柜，配钢制主机架，键盘架  【8】五金配件：全部采用优质五金配件 | | 20 | |  | |
| 12 | 职员椅 | 常规  【1】头枕、椅背、椅座均为优质网布，黑色玻璃纤维塑料框架，头背座框架及椅脚；PP腰枕，PU扶手垫. 【2】配件：85mm气压棒；65mmPU滑轮，.【3】功能：头枕可高度及角度可调；双线控多段锁定底盘，人性化后仰弹力调整；椅背可高低调整,自动弹性腰枕；座垫可高低调整、3D扶手可高低升降、扶手面可左右旋转；静音滑轮 | | 20 | |  | |
| 13 | 开放办公卡位 | L1600\*W1400\*H1200  【1】采用60mm厚铝材框架组合配上椭圆型的接头修口，强大的桌底走线功能；框架优质工业级铝材，顶盖立柱采用一级铝型材.  【2】屏风三截钢化玻璃+1.2mm喷涂钢板 【3】框 架 优质工业级铝材，顶盖、立柱采用1.2-1.3mm 一级铝型材..立柱封口采用PVC材料.表面均采用优质粉末涂料.屏风厚度为32MM； 【4】台面板基材: 采用E0级绿色环保型三聚氰胺板， 【5】饰 面 带走线槽，预留四个插座孔位，方便上线； 【6】封 边优质PVC＋ABS同色封边带（或同级）； 【7】钢制密码活动柜，配钢制主机架，键盘架  【8】五金配件：全部采用优质五金配件 | | 52 | |  | |
| 14 | 班台 | L1800xW900xH760  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%； (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | | 1 | |  | |
| 15 | 班台 | L1600xW800xH760  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%； (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | | 1 | |  | |
| 16 | 班台 | L1400xW700xH760  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%； (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | | 2 | |  | |
| 17 | 沙发 | 3+1  饰面为优质真皮，厚度≥2mm，透气性强,柔软富于韧性。海棉采用高弹力海棉，密度≥40kg/m³回弹性好，不变形， 双层拉簧保护，内材：框架选用上等木材,材质坚硬,刚性强,含水率≤9%。防虫驻变形，实木脚架。 | | 1 | |  | |
| 18 | 开放办公卡位 | L1400\*W1600\*H1200  【1】采用60mm厚铝材框架组合配上椭圆型的接头修口，强大的桌底走线功能；框架优质工业级铝材，顶盖立柱采用一级铝型材.  【2】屏风三截钢化玻璃+1.2mm喷涂钢板 【3】框 架 优质工业级铝材，顶盖、立柱采用1.2-1.3mm 一级铝型材..立柱封口采用PVC材料.表面均采用优质粉末涂料.屏风厚度为32MM； 【4】台面板基材: 采用E0级绿色环保型三聚氰胺板， 【5】饰 面 带走线槽，预留四个插座孔位，方便上线； 【6】封 边优质PVC＋ABS同色封边带（或同级）； 【7】钢制密码活动柜，配钢制主机架，键盘架  【8】五金配件：全部采用优质五金配件 | | 39 | |  | |
| 19 | 职员椅 | 常规  【1】头枕、椅背、椅座均为优质网布，黑色玻璃纤维塑料框架，头背座框架及椅脚；PP腰枕，PU扶手垫. 【2】配件：85mm气压棒；65mmPU滑轮，.【3】功能：头枕可高度及角度可调；双线控多段锁定底盘，人性化后仰弹力调整；椅背可高低调整,自动弹性腰枕；座垫可高低调整、3D扶手可高低升降、扶手面可左右旋转；静音滑轮 | | 50 | |  | |
| 20 | 班台 | L1400xW600xH760  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%； (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | | 6 | |  | |
| 21 | 科长办公椅 | 常规  材质采用优质真皮，手感好,纤维结构紧密,耐磨性好，颜色为黑色；优质高密度海绵，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形，整体结构符合人体功能学，无腐蚀、无水花、无毛刺，电镀脚架。 | | 6 | |  | |
| 22 | 高柜 | L800xW400xH2000  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%； (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | | 2 | |  | |
| 23 | 沙发 | 两人位  饰面为优质真皮，厚度≥2mm，透气性强,柔软富于韧性。海棉采用高弹力海棉，密度≥40kg/m³回弹性好，不变形， 双层拉簧保护，内材：框架选用上等木材,材质坚硬,刚性强,含水率≤9%。防虫驻变形，实木脚架。 | | 6 | |  | |
| 24 | 边几 | 1、L500xW500xH550  2、L1200xW600xH450  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%； (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | | 5 | |  | |
| 25 | 茶几 | 1 | |  | |
| 序号 | 家具名称 | | 材质 | 数量 |  | |
| 1 | 开放办公卡位 | | L1600\*W1600\*H1200 【1】采用60mm厚铝材框架组合配上椭圆型的接头修口，强大的桌底走线功能；框架优质工业级铝材，顶盖立柱采用一级铝型材.  【2】屏风三截钢化玻璃+1.2mm喷涂钢板 【3】框 架 优质工业级铝材，顶盖、立柱采用1.2-1.3mm 一级铝型材..立柱封口采用PVC材料.表面均采用优质粉末涂料.屏风厚度为32MM； 【4】台面板基材: 采用E0级绿色环保型三聚氰胺板， 【5】饰 面 带走线槽，预留四个插座孔位，方便上线； 【6】封 边优质PVC＋ABS同色封边带（或同级）； 【7】钢制密码活动柜，配钢制主机架，键盘架  【8】五金配件：全部采用优质五金配件 | 154 |  | |
| 2 | 职员椅 | | 高背  【1】头枕、椅背、椅座均为优质网布，黑色玻璃纤维塑料框架，头背座框架及椅脚；PP腰枕，PU扶手垫. 【2】配件：85mm气压棒；65mmPU滑轮，.【3】功能：头枕可高度及角度可调；双线控多段锁定底盘，人性化后仰弹力调整；椅背可高低调整,自动弹性腰枕；座垫可高低调整、3D扶手可高低升降、扶手面可左右旋转；静音滑轮 | 154 |  | |
| 3 | 班台 | | L1800\*W900\*H760  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%；采用优质橡木实木框架与E0密度板结合。 (2)贴面用材：采用优质0.8mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | 20 |  | |
| 4 | 大班椅 | | 常规  1、皮料：采用头层优质牛皮制作，厚度1.3至1.5mm，经过加工，皮质柔软、舒适、透气性好、防虫、不退色、无异味。2、海绵：高回弹定型PU海绵，密度为≥D55（0.055克/立方厘米），及珍珠棉，坐感更舒适柔软。3、夹板：座垫承受部分采用12MM六层夹板压制成型。4、塑胶配件：采用优质塑胶配件，不允许发生变形，脆裂等现象。5、五金配件：优质电镀脚。 | 20 |  | |
| 5 | 班前椅 | | 常规  材质采用优质真皮，手感好,纤维结构紧密,耐磨性好，颜色为黑色；优质高密度海绵，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形，整体结构符合人体功能学，无腐蚀、无水花、无毛刺，电镀脚架。 | 40 |  | |
| 6 | 高柜 | | L800xW400xH2000  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%；采用优质橡木实木框架与E0密度板结合。 (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | 60 |  | |
| 7 | 茶水柜 | | L800xW400xH850  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%；采用优质橡木实木框架与E0密度板结合。 (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | 20 |  | |
| 8 | 矮柜 | | L800xW400xH900  基材：采用优质E0级MFC实木颗粒板；2mm优质PVC封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点；五金配件：全部采用优质五金配件4. 胶水：热溶胶JOWAT28800#高温封边热溶胶,主要成分EVA,热稳定好，抗高低温性能好；EL2886热压胶,符合国标GB 18583-2001室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准。 | 68 |  | |
| 9 | 沙发 | | 1、单人位  2、双人位  饰面为优质真皮，厚度≥2mm，透气性强,柔软富于韧性。海棉采用高弹力海棉，密度≥40kg/m³回弹性好，不变形， 双层拉簧保护，内材：框架选用上等木材,材质坚硬,刚性强,含水率≤9%。防虫驻变形，不锈钢脚架。 | 21 |  | |
| 10 | 沙发 | | 14 |  | |
| 11 | 边几 | | 1. L500xW500xH450 2. L1000xW500xH450   基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%；采用优质橡木实木框架与E0密度板结合。 (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | 21 |  | |
| 12 | 茶几 | | 14 |  | |
| 13 | 铁皮柜 | | L900xW400xH1800  1、采用1.2mm优质冷轧钢板，，门内侧有加强筋加固，钢板表面经过酸洗、碱洗、磷化表面处理，防锈、防腐蚀能力强。2、固体塑料粉沫，粒径为25-45微米，喷粉均匀稳固，粉沫结合力可比油漆高10倍以上。3、采用轿车级磷化防锈处理及静电喷粉及200℃高温炬炉处理，表面光亮平均，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，所有焊接部位采用二氧化碳保护焊接工艺。4、整体美观牢固，优质五金配件。 | 114 |  | |
| 14 | 茶水柜 | | L1200xW400xH850  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%； (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | 7 |  | |
| 15 | 大会议桌 | | L6800xW2200xH760  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%； (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | 1 |  | |
| 16 | 小会议桌 | | L3800xW1200xH760  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%； (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | 2 |  | |
| 17 | 智能液晶升降器 | | XSS长兴  升降机构： 1、面板尺寸：长≦４７２mm\*宽≦７０mm（订做480\*170MM） 2、外观设计：采用高档铝合金拉丝面板，超薄机身、重量轻便于安装、颜色:高亮拉丝银、高亮拉丝黑。 3、产品按键：具有上升、下降、停止按键及智能交互会议终端开机按键。内置限位保护功能。所有按键采用金属按键，美观大方超长使用寿命。带有漏电、过载、限流等保护功能. 4、接口类型：电源220AC 高清HDMI和VGA输入 USB\*3、RS485\*2输入输出，面板可带USB\*1接口支持文档资料导入导出.可支持键盘或鼠标接入。 5、控制方式：支持RS-485﹑RS-232外接控制、手动及遥控控制。 | 41 |  | |
| 18 | 智能高清屏 | | XSS长兴  高清屏：17.3英寸 1、高亮真彩LED液晶宽屏，屏幕比例:16:9,屏幕分辨率支持高清1280\*720Hz、1366\*768Hz、1920\*1080Hz等。 2、采用IPS高清屏，可全视角度，亮度≥450cd/m2. 3、屏体外壳采用高端铝合金一次成型工艺，背板无螺丝孔位. 4、LED液晶显示器驱动板为 STARTEK |STK3251G. 5、采用Multi-Touch多点触摸技术。 6、支持全屏触控，可滑屏、拖动、查看会议资料；与无纸化会议软件配套使用，具备U盘自动上传、下载会议文件等会议功能 7、灵敏度：小于两盎司的施力即可感应，小于3ms的快速回应. 8、触摸寿命：任何一点可承受大于5，000万次的触摸. 9、配套长兴1.0无纸化智慧软件、AD会议控制主机、智能交互会议终端、FBF编解码器可实现：文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板、会后保存等功能； | 41 |  | |
| 19 | 会议椅 | | 常规  材质采用优质真皮，手感好,纤维结构紧密,耐磨性好，颜色为黑色；优质高密度海绵，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形，整体结构符合人体功能学，无腐蚀、无水花、无毛刺，电镀脚架。 | 41 |  | |
| 20 | 会议椅 | | 常规  材质采用优质真皮，手感好,纤维结构紧密,耐磨性好，颜色为黑色；优质高密度海绵，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形，整体结构符合人体功能学，无腐蚀、无水花、无毛刺，电镀脚架。 | 18 |  | |
| 序号 | 家具名称 | | 材质 | 数量 | |  | |
| 1 | 主席台 | | 1、800\*600\*760  2、1600\*600\*760  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%； (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。含优质棉质桌布、桌裙。 | 1 | |  | |
| 2 | 主席台 | | 3 | |  | |
| 3 | 会议椅 | | 常规  1、皮料：采用头层优质牛皮制作，厚度1.3至1.5mm，经过工艺加工，皮质柔软、舒适、透气性好、防虫、不退色、无异味。2、海绵：高回弹定型PU海绵，密度为≥D55（0.055克/立方厘米），及珍珠棉，坐感更舒适柔软。3、夹板：座垫承受部分采用12MM六层夹板压制成型。4、塑胶配件：采用优质塑胶配件，不允许发生变形，脆裂等现象。5、五金配件：优质电镀脚。 | 7 | |  | |
| 4 | 培训桌 | | 1400\*450\*750  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%； (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。含优质棉质桌布、桌裙。 | 50 | |  | |
| 5 | 小会议桌 | | L2000xW1000xH760  基材：采用E0级中密度纤维板，木材含水率控制为8%-12%； (2)贴面用材：采用优质0.6mm厚木皮贴面； (3)封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士那进行封固，防止其吸收外界水分； (4)油漆：采用国家环保知名品牌；油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于0.5mg/L；可溶性铅<5mg/kg，达到E0级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；(5)五金配件：优质五金配件。 | 1 | |  | |
| 6 | 会议椅 | | 常规  材质采用优质真皮，手感好,纤维结构紧密,耐磨性好，颜色为黑色；优质高密度海绵，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形，电镀弓形脚架。 | 7 | |  | |
| 合计： | | | | ￥ 大写 | | | |

**三、具体商务需求响应情况**

完全满足本项目商务要求。

**四、供应商资格条件**

完全满足本项目资格要求。

XXX公司（需加盖公章）

2020年X月X日