附件2：

|  |
| --- |
| 深汕政法办办公家具清单 |
| **序号** | **设备名称** | **规格要求** | **单位** | **数量** | **备注** | **图片** |
| 保密办公室、政法办办公室 |
| 1 | 办公卡位 | 1400\*600\*1200 | 套 | 38 | 基材： 采用优质E1级MFC实木颗粒板； 2mm优质PVC封边， 具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点； 五 金配件： 全部采用优质五金配件4. 胶水： 热溶胶 JOWAT28800#高温封边热溶胶,主要成分EVA,热稳定好，抗 高低温性能好； EL2886热压胶,符合国标GB 18583-2001室 内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标，配置活动柜、 主机架、键盘架。 |  |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 10 | 按人体骨工学原理设计。通过了BIFMA认证。 (1)饰面用 材： 采用优质布绒+网背，网背在火种离开10秒内自动结焦 熄，外观色泽均匀， 自然，手感柔软； (2)海绵： 采用优质 高密度成型PU泡棉，通过BS7176-1995测试，在火种离开10 秒内，泡棉自动结焦熄灭； (3)成型弯板： 采用高频压机将 多导单板施胶层叠且热压成型； (4)五星脚和脚轮： 塑胶椅 脚，脚轮采用60MM 黑色PU轮，在受压迫750磅下往复10万 次不损坏，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性 大； (5)气动： 采用优质气缸； 同步倾仰机关, 自主设计M03 底盘，线控。扶手可升降。 |  |
| 社会心理服务指挥室 |
| 3 | 办公桌 | 1400\*600\*750 | 张 | 1 | 基材： 采用优质E1级MFC实木颗粒板； 2mm优质PVC封边， 具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点； 五 金配件： 全部采用优质五金配件4. 胶水： 热溶胶 JOWAT28800#高温封边热溶胶,主要成分EVA,热稳定好，抗 高低温性能好； EL2886热压胶,符合国标GB 18583-2001室 内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标，配置活动柜、 主机架。 |  |
| 4 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 按人体骨工学原理设计。通过了BIFMA认证。 (1)饰面用 材： 采用优质布绒+网背，网背在火种离开10秒内自动结焦 熄，外观色泽均匀， 自然，手感柔软； (2)海绵： 采用优质 高密度成型PU泡棉，通过BS7176-1995测试，在火种离开10 秒内，泡棉自动结焦熄灭； (3)成型弯板： 采用高频压机将 多导单板施胶层叠且热压成型； (4)五星脚和脚轮： 塑胶椅 脚，脚轮采用60MM 黑色PU轮，在受压迫750磅下往复10万 次不损坏，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性 大； (5)气动： 采用优质气缸； 同步倾仰机关, 自主设计M03 底盘，线控。扶手可升降。 |  |
| 信访大厅 |
| 5 | 办公椅 | 常规 | 张 | 5 | 按人体骨工学原理设计。通过了BIFMA认证。 (1)饰面用 材： 采用优质布绒+网背，网背在火种离开10秒内自动结焦 熄，外观色泽均匀， 自然，手感柔软； (2)海绵： 采用优质 高密度成型PU泡棉，通过BS7176-1995测试，在火种离开10 秒内，泡棉自动结焦熄灭； (3)成型弯板： 采用高频压机将 多导单板施胶层叠且热压成型； (4)五星脚和脚轮： 塑胶椅 脚，脚轮采用60MM 黑色PU轮，在受压迫750磅下往复10万 次不损坏，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性 大； (5)气动： 采用优质气缸； 同步倾仰机关, 自主设计M03 底盘，线控。扶手可升降。 |  |
| 6 | 接待椅 | 常规 | 张 | 5 | 面料： 采用优质布艺。海绵： 高回弹海绵，及珍珠棉，坐 感更舒适柔软。电镀或喷涂脚架。 |  |
| 办公室 |
| 7 | 班台 | 1600W\*800D\*760H | 张 | 2 | 基材：采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新测标准E1级） ，木材含水率控制为8%-12%；(2)贴面用材： 采用优质0.6mm厚木皮贴面；(3)封边用材： 与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士 那（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；(4)油漆： 采用国家环保知名品牌； 油漆工艺采用三底五 面； 甲醛含量:小于1.5mg/L； 可溶性铅<9mg/kg，达到E0级 环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强， 不褪色； 甲醛释放含量:小于1.5mg/L； 可溶性铅<9mg/kg；(5)五金配件： 优质五金配件。 |  |
| 8 | 文件柜 | 800\*400\*2000 | 张 | 4 | 基材： 采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检 测标准E1级） ，木材含水率控制为8%-12%；(2)贴面用材： 采用优质0.6mm厚木皮贴面；(3)封边用材： 与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士 那（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；(4)油漆： 采用国家环保知名品牌； 油漆工艺采用三底五 面； 甲醛含量:小于1.5mg/L； 可溶性铅<9mg/kg，达到E0级 环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强， 不褪色； 甲醛释放含量:小于1.5mg/L； 可溶性铅<9mg/kg；(5)五金配件： 优质五金配件。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 班椅 | 高背 | 张 | 2 | 材质采用优质真皮，手感好,纤维结构紧密,耐磨性好，颜 色为黑色； 优质高密度海绵，表面带有保护面，防氧化软 硬适中，回弹好不变形，整体结构符合人体功能学，无腐 蚀、无水花、无毛刺，实木脚架。 |  |
| 10 | 班前椅 | 中背 | 张 | 4 | 材质采用优质真皮，手感好,纤维结构紧密,耐磨性好，颜 色为黑色； 优质高密度海绵，表面带有保护面，防氧化软 硬适中，回弹好不变形，整体结构符合人体功能学，无腐 蚀、无水花、无毛刺，实木脚架。 |  |
| 11 | 沙发 | 三人位 | 张 | 2 | 材质采用优质真皮，手感好,纤维结构紧密,耐磨性好，颜 色为黑色； 优质高密度海绵，表面带有保护面，防氧化软 硬适中，回弹好不变形，整体结构符合人体功能学，无腐 蚀、无水花、无毛刺，电镀脚架。 |  |
| 等候区 |
| 12 | 沙发 | 三人位 | 张 | 2 | 材质采用优质超纤皮，手感好,纤维结构紧密,耐磨性好， 颜色为黑色； 优质高密度海绵，表面带有保护面，防氧化 软硬适中，回弹好不变形，整体结构符合人体功能学，无 腐蚀、无水花、无毛刺，喷涂脚架。 |  |
| 公共法律服务指挥室、调解指导室、安保室 |
| 13 | 会议桌 | 2200W\*900D\*760H | 张 | 2 | 基材： 采用优质E1级MFC实木颗粒板； 2mm优质PVC封边， 具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点； 五 金配件： 全部采用优质五金配件4. 胶水： 热溶胶 JOWAT28800#高温封边热溶胶,主要成分EVA,热稳定好，抗 高低温性能好； EL2886热压胶,符合国标GB 18583-2001室 内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标，喷涂钢制脚架。 |  |
| 14 | 洽谈椅 | 常规 | 张 | 12 | 1、面料： 采用优质网布。2、海绵： 高回弹海绵，及珍珠 棉，坐感更舒适柔软。3、尼龙脚架。 |  |
| 15 | 办公桌 | 1200\*600\*750 | 张 | 4 | 基材： 采用优质E1级MFC实木颗粒板； 2mm优质PVC封边， 具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点； 五 金配件： 全部采用优质五金配件4. 胶水： 热溶胶 JOWAT28800#高温封边热溶胶,主要成分EVA,热稳定好，抗 高低温性能好； EL2886热压胶,符合国标GB 18583-2001室 内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标，配置活动柜。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 办公椅 | 常规 | 张 | 4 | 按人体骨工学原理设计。通过了BIFMA认证。 (1)饰面用 材： 采用优质布绒+网背，网背在火种离开10秒内自动结焦 熄，外观色泽均匀， 自然，手感柔软； (2)海绵： 采用优质 高密度成型PU泡棉，通过BS7176-1995测试，在火种离开10 秒内，泡棉自动结焦熄灭； (3)成型弯板： 采用高频压机将 多导单板施胶层叠且热压成型； (4)五星脚和脚轮： 塑胶椅 脚，脚轮采用60MM 黑色PU轮，在受压迫750磅下往复10万 次不损坏，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性 大； (5)气动： 采用优质气缸； 同步倾仰机关, 自主设计M03 底盘，线控。扶手可升降。 |  |
| 值班科长室 |
| 17 | 办公桌 | 1400\*600\*1200 | 张 | 2 | 基材： 采用优质E1级MFC实木颗粒板； 2mm优质PVC封边， 具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点； 五 金配件： 全部采用优质五金配件4. 胶水： 热溶胶 JOWAT28800#高温封边热溶胶,主要成分EVA,热稳定好，抗 高低温性能好； EL2886热压胶,符合国标GB 18583-2001室 内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标，配置活动柜。 |  |
| 18 | 办公椅 | 常规 | 张 | 2 | 按人体骨工学原理设计。通过了BIFMA认证。 (1)饰面用 材： 采用优质布绒+网背，网背在火种离开10秒内自动结焦 熄，外观色泽均匀， 自然，手感柔软； (2)海绵： 采用优质 高密度成型PU泡棉，通过BS7176-1995测试，在火种离开10 秒内，泡棉自动结焦熄灭； (3)成型弯板： 采用高频压机将 多导单板施胶层叠且热压成型； (4)五星脚和脚轮： 塑胶椅 脚，脚轮采用60MM 黑色PU轮，在受压迫750磅下往复10万 次不损坏，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性 大； (5)气动： 采用优质气缸； 同步倾仰机关, 自主设计M03 底盘，线控。扶手可升降。 |  |
| 接待室 |
| 19 | 沙发 | 3+2 | 套 | 1 | 材质采用优质超纤皮，手感好,纤维结构紧密,耐磨性好， 颜色为黑色； 优质高密度海绵，表面带有保护面，防氧化 软硬适中，回弹好不变形，整体结构符合人体功能学，无 腐蚀、无水花、无毛刺，实木脚架。 |  |
| 20 | 茶几 | 1200\*600\*450 | 张 | 1 | 基材： 采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检 测标准E1级） ，木材含水率控制为8%-12%；(2)贴面用材： 采用优质0.6mm厚木皮贴面；(3)封边用材： 与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士 那（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；(4)油漆： 采用国家环保知名品牌； 油漆工艺采用三底五 面； 甲醛含量:小于1.5mg/L； 可溶性铅<9mg/kg，达到E0级 环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强， 不褪色； 甲醛释放含量:小于1.5mg/L； 可溶性铅<9mg/kg；(5)五金配件： 优质五金配件。 |  |
| 会议室 |
| 21 | 会议台 | 6200W\*1600D\*760H | 张 | 1 | 基材： 采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检 测标准E0级） ，木材含水率控制为8%-12%；(2)贴面用材： 采用优质0.6mm厚木皮贴面；(3)封边用材： 与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士 那（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；(4)油漆： 采用国家环保知名品牌； 油漆工艺采用三底五 面； 甲醛含量:小于1.5mg/L； 可溶性铅<9mg/kg，达到E0级 环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强， 不褪色； 甲醛释放含量:小于1.5mg/L； 可溶性铅<9mg/kg；(5)五金配件： 优质五金配件。 |  |
| 22 | 会议椅 | 常规 | 张 | 20 | 1、皮料： 采用超纤皮制作，皮质柔软、舒适、透气性好 、防虫、不退色、无异味。2、海绵： 高回弹定型PU海绵， 密度为≥D55（0.055克/立方厘米） ，及珍珠棉，坐感更舒 适柔软。3、夹板： 座垫承受部分采用12MM六层夹板压制成 型。4、塑胶配件： 采用优质塑胶配件，不允许发生变形， 脆裂等现象。5、五金配件实木脚架。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 会议椅 | 常规 | 张 | 18 | 1、皮料： 采用西皮制作，皮质柔软、舒适、透气性好、 防虫、不退色、无异味。2、海绵： 高回弹定型PU海绵，密 度为≥D55（0.055克/立方厘米） ，及珍珠棉，坐感更舒适 柔软。3、夹板： 座垫承受部分采用12MM六层夹板压制成型 。4、塑胶配件： 采用优质塑胶配件，不允许发生变形，脆 裂等现象。5、五金配件实木脚架。 |  |
| 办公室 |
| 24 | 办公卡位 | 1600\*1600\*1200 | 套 | 2 | 基材： 采用优质E1级MFC实木颗粒板； 2mm优质PVC封边， 具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点； 五 金配件： 全部采用优质五金配件4. 胶水： 热溶胶 JOWAT28800#高温封边热溶胶,主要成分EVA,热稳定好，抗 高低温性能好； EL2886热压胶,符合国标GB 18583-2001室 内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标，配置活动柜、 主机架、键盘架。 |  |
| 25 | 办公椅 | 常规 | 张 | 2 | 按人体骨工学原理设计。通过了BIFMA认证。 (1)饰面用 材： 采用优质布绒+网背，网背在火种离开10秒内自动结焦 熄，外观色泽均匀， 自然，手感柔软； (2)海绵： 采用优质 高密度成型PU泡棉，通过BS7176-1995测试，在火种离开10 秒内，泡棉自动结焦熄灭； (3)成型弯板： 采用高频压机将 多导单板施胶层叠且热压成型； (4)五星脚和脚轮： 塑胶椅 脚，脚轮采用60MM 黑色PU轮，在受压迫750磅下往复10万 次不损坏，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性 大； (5)气动： 采用优质气缸； 同步倾仰机关, 自主设计M03 底盘，线控。扶手可升降。 |  |
| 会客室 |
| 26 | 沙发 | 3+1+1 | 套 | 1 | 材质采用优质超纤皮，手感好,纤维结构紧密,耐磨性好， 颜色为黑色； 优质高密度海绵，表面带有保护面，防氧化 软硬适中，回弹好不变形，整体结构符合人体功能学，无 腐蚀、无水花、无毛刺，电镀脚架。 |  |
| 27 | 茶几 | 1200\*600\*450 | 张 | 1 | 基材： 采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检 测标准E0级） ，木材含水率控制为8%-12%；(2)贴面用材： 采用优质0.6mm厚木皮贴面；(3)封边用材： 与贴面用材种类相同的实木木材，用封油士 那（SEALER） 进行封固，防止其吸收外界水分；(4)油漆： 采用国家环保知名品牌； 油漆工艺采用三底五 面； 甲醛含量:小于1.5mg/L； 可溶性铅<9mg/kg，达到E0级 环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强， 不褪色； 甲醛释放含量:小于1.5mg/L； 可溶性铅<9mg/kg；(5)五金配件： 优质五金配件。 |  |